|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 设备 名称 | 技术参数和配置要求（所投产品参数不能低于下列参数和要求） | 数量 |
| 1 | 电子点火不锈钢单眼灶 | 1、电子单灶质量符合GB/T3606-2001（《家用沼气灶》）标准。  2、非生产厂家需获得生产厂家授权书原件及售后服务承诺。  3、供货时每100套灶具免费提供2个点火总成，配备必要的易损配件 | 300台 |
|  | 沼气输配净化系统 | 1. 沼气输气管材管件质量符合NY/T1496.1-2007（农村户用沼气输气系统第1部分塑料管材）、NY/T1496.2-2007（农村户用沼气输气系统第2部分塑料管件）和NY/T1496.3-2007（农村户用沼气输气系统第3部分塑料开关）标准。 2. 沼气净化调控器质量符合NY/T858-2004（沼气压力表）和NY/T859-2004（户用沼气脱硫器）。   3.非生产厂家需获得生产厂家授权书原件及售后服务承诺。  每套沼气输配净化系统配置清单   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 品种及规格 | 每套数量 | | 1 | Φ16mm聚乙烯管材 | 30米 | | 2 | 聚氯乙烯软管 | 2米 | | 3 | 开关（变径） | 3个 | | 4 | 直通 | 3个 | | 5 | 直角二通 | 8个 | | 6 | 三通 | 2个 | | 7 | 变径管件 | 8个 | | 8 | 线卡（带钉） | 60套 | | 9 | 管卡箍 | 10个 | | 10 | 调控净化器 | 1台 | | 11 | 脱硫剂 | 2公斤 |   注：沼气输气管材管件分套包装,配备必要的易损配件。 | 300套 |
| 3 | 沼气安全使用知识挂图 | 规格420mm\*570mm，彩色不干胶，复膜，内容详见附图1 | 300张 |
| 4 | 安全警示标志牌 | 规格300mm\*200mm，材质：铝板0.8mm（保足），喷漆，红底白字，四角打孔，每个标志牌配相应规格钉子4个，内容详见附图2 | 300个 |

